Zatoń DolnaecoTurystykapowierzchnia 300m2, realizacja 2012rok, wiosnaInwestor prywatny, konstrukcja z drewna klejonego , izolacja z kostki słomianej,, drewno, kamień, glina, wapno, szkło piankowe, cegła pałna, ziemia ubijana, suche toalety, dach zielony intensywny