Kamionki: dom jednorodzinny Realizacja 2010-2012, powierzchnia 250m2. Prosta bryła wkomponowana w typowy chaos zabudowy mieszkaniowej nowo zasiedlonej wsi Kamionki przypomina o tradycjach. Elewacja modrzewiowa w kolorze naturalnym nisko wyrasta z ziemi. Dbałość o detale dotyka rynny wykonanej na budowie, liniowej wentylacji dachu z łupka naturalnego w kalenicy, montażu bramy garażowej ukrytej w pasie modrzewia i wiele innych ukrytych elementów wewnętrznych. Układ domu radykalnie wprowadza słońce do zabawy we wnętrzu, a ogród zimowy prócz swoich walorów przestrzennych wspomaga w połowie wentylację grawitacyjną domu regulując przy tym problematyczny poziom nasłonecznienia gorącym latem. Garaż z zielonym intensywnym dachem został obrócony o 15stopni by stworzyć tym samym na styku z domem rynnę odwadniającą, otworzyć strefę wejściową na przestrzeń działki, wytworzyć wygodniejszą powierzchnię przedsionka i przy okazji ustawić się równolegle do granicy działki sąsiadującej.